**ПРОЕКТ**



**ДУМА ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**

Принято Думой Черниговского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Черниговского муниципального района и поселений, входящих в состав Черниговского муниципального района, утвержденные решением Думы Черниговского района от 28.02.2019 № 154-НПА |  | |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Черниговского муниципального района:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Черниговского муниципального района и поселений, входящих в состав Черниговского муниципального района, утвержденные решением Думы Черниговского района от 28.02.2019 № 154-НПА следующие изменения и дополнения:

В основную часть «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Черниговского муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Черниговского муниципального района» добавить пункты:

1.12. Объекты здравоохранения

Таблица 15

**Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов здравоохранения**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, коек на 1 тыс. человек общей численности населения [1] | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 | |
| Размер земельного участка, м2 [2] | мощность стационаров, коек | размер земельного участка, м2 |
| до 50 | 210 |
| 50-100 | 210-160 |
| 100-200 | 160-110 |
| 200-300 | 110-80 |
| 300-500 | 80-60 |
| свыше 500 | 60 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, минут в одну сторону | 50 | |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек общей численности населения [1] | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 | |
| Размер земельного участка, га | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: | |
| для отдельно стоящих,3 | |
| для встроенных,2 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 1000 | |
| Станция(подстанция) скорой помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объектов на район [1] | 2 | |
| Размер земельного участка [2] | 0,05 га/автомобиль | |
| не менее 0,1 га/объект | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус доступности на специальном автомобиле, мин [2] | 15 | |
| Аптеки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, объект [1] | 3 | |
| Размер земельного участка, га/объект [2] | 0,2 - 0,3 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м [2] | при среднеэтажной застройке | 500 |
| при одно-, двухэтажной застройке | 800 |
| На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25 %. Размеры участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать по заданию на проектирование.  **Примечания**  1. Значение принято в соответствии с Приказом Минздрава России от 20.04.2018 N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения"  2. Значение принято в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются. | | | | |

1.13. Объекты парковок

Таблица 16

**Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами для паркования легковых автомобилей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назначение, тип объекта** | **Расчетная единица** | **1 машино-место на количество расчетных единиц** |
| **Здания и сооружения** | | |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | кв. м. общей  площади | 100 |
| Административно-управленческие учреждения, здания и помеще­ния общественных организаций | кв. м. общей площади | 60 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и по­мещения, страховые компании | кв. м. общей  площади | 30 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансо­вые учреждения: |  |  |
| - с операционными залами | кв. м. общей  площади | 10 |
| - без операционных залов | кв. м. общей площади | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Здания и комплексы многофункциональные | количество жителей | 2,2 |
| Здания судов общей юрисдикции | В соответствии с СП 152.13330.2012 | |
| Здания и сооружения следственных органов | количество сотрудников | 3 |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | количество сотрудников | 3 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | кв. м. общей площади | 10 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участ­ках территорий производственных и промышленно производственных объектов | количество сотрудников | 8 |
| Объекты торгового назначения с широким ассорти­ментом товаров периодического спроса продоволь­ственной и (или) непродовольственной групп (торго­вые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | кв. м. общей площади | 10 |
| Рынки продовольственные и сельскохозяйственные | кв. м. общей площади | 25 |
| Предприятия общественного питания периодиче­ского спроса (рестораны, кафе) | количество посадочных мест | 5 |
| Бани | количество единовременных посетителей | 6 |
| Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-па­рикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | кв. м. общей площади | 5 |
| Салоны ритуальных услуг | кв. м. общей площади | 4 |
| Гостиницы | количество номеров | 5 |
|  | количество сотрудников | 3 |
| Музей | количество единовременных посетителей | 8 |
| Здания и помещения медицинских организаций | В соответствии с СП 158.13330.2014 | |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | количество мест на трибунах | 30 |
| спортивные и тренажерные залы | кв. м. общей площади | 40 |
| Железнодорожные вокзалы | количество пассажиров дальнего следо-вания в час пик | 10 |
| Автовокзалы | количество пассажиров в час пик | 10 |

|  |
| --- |
|  |

1.14. Тротуары и велосипедные дорожки

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике нормативных правовых актов Черниговского района» - приложении к газете «Новое время».

Глава Черниговского района К.В. Хижинский

\_\_\_\_\_\_ 2022 года

№ \_\_\_\_\_\_-НПА